Konkurso sąlygų

 1 priedas

 **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prekės parametrai**  | **Parametro reikšmė** |
| 1. **Stalas prie indaplovės su plautuve (1vnt.):**
 |
| MatmenysKorpusasPlautuvėKabinimas iš dešinės pusėsGarantija | 1100x700x880 mm (±5%); nerūdijančio plieno, su kreipiančiosiomis kasetėms;500x400x250 mm (±5%), dešinėje;būtina;≥ 24 mėn; |
| **2. Dušas (1 vnt.):** |
| MatmenysVandens tekėjimo greitisTvirtinimasKomplektacijaGarantija | aukštis 1500mm (±5%);ne mažiau 16 ltr./min.;ant stalo;maišytuvas, lanksti žarna, dvi rankenėlės;≥ 24 mėn; |
| **3. Indaplovė (1 vnt.):** |
| Matmenys GalingumasVandens sąnaudosVandens spaudimasPakeliamas gaubtasPlovimo ciklaiPlovimo talpa Boilerio talpaTinkamos kasetės dydisMaksimalus pakrovimo aukštisKorpusasGarantija | 650x730x1410 mm aukštis uždarytos (±5%)/1880 mm aukštis atidarytos (±5%);ne mažiau 13 kW; ne daugiau 4 ltr./ciklui.nuo 4 iki 8 bar (±5%) .būtina;ne mažiau 2 plovimo ciklai;ne mažiau 32 ltr;ne mažiau 10 ltr;500x500 mm (±5%); ne mažiau 400 mm;nerūdijančio plieno;≥ 24 mėn; |
| **4. Indaplovės vandens nukalkinimo filtras (1 vnt.):** |
| TalpaVandens spaudimasDruskos kiekis regeneracijaiGarantija | ne mažiau 12 ltr;nuo 1 iki 8 bar (±5%);1,5 kg (±5%);≥ 24 mėn; |
| **5. Indaplovės kasetės puodeliams ir stiklinėms (3 vnt.):** |
| MatmenysPagamintaRetas tinklelisĮstrižai išdėstytos rankenos Dviguba sienelių konstrukcijaGarantija | 500x500 mm (±5%); iš plastiko;būtina;būtina;būtina;≥ 24 mėn; |
| **6. Indaplovės kasetės lėkštėms (3 vnt.):** |
| Matmenys PagamintaRetas tinklelisĮstrižai išdėstytos rankenos Dviguba sienelių konstrukcijaGarantija | 500x500x106 mm (±5%);iš plastiko;būtina;būtina;būtina;≥ 24 mėn; |
| **7. Priesienis ventiliacijos gaubtas (1 vnt.):** |
| KorpusasMatmenysGarantija | nerūdijančio plieno;1000x1000x450mm (±5%);≥ 24 mėn; |
| **8. Stalas prie indaplovės (1 vnt.):** |
| MatmenysKorpusasKabinimas iš kairės pusėsGarantija | 700x600x880mm (±5%);nerūdijančio plieno, su kreipiančiosiomis kasetėms;būtina;≥ 24 mėn; |
| **9. Stelažas (1 vnt.):** |
| MatmenysLentynosMax lentynos apkrova KarkasasGarantija | 2000x500x1800mm (±5%);ne mažiau 5 lentynos;ne mažiau 100 kg;nerūdijančio plieno;≥ 24 mėn; |
| **10. Elektrinė viryklė (1 vnt.)** |
| MatmenysGalingumas Su atviru stovu su lentynaSu 6 ketaus lankainiais Lankainiai Su stalčiumi nešvarumams rinktisLankainio jungiklisGarantija | 1200x800x900 mm (±5%);ne mažiau 18,00 kW;būtina;ne mažiau kaip po 3 kW;ne mažiau 300x300 mm, pakeliami ant šarnyro;būtina;ne mažiau 7 padėčių;≥ 24 mėn; |
| **11. Konvekcinė krosnis (1 vnt.)** |
| MatmenysGalingumas / įtampaGarų generatoriaus valdymasVentiliatorius* Skirta gaminti kulinarijos ir konditerijos gaminius
* Įkaitinimo temperatura
* 300\*C išlaikymas gaminimo metu
* Programavimo galimybė
* Integruotas dušas kameros viduje
* U formos skardų laikikliai, kurių dėka skarda neiškrenta, ją ištraukus 2/3 jos ilgio
* Su šviežio garo generatoriumi- boileriu
* Krosnies funkcija su 3 gaminimo režimais
* Drėgmės matavimas
* Skaitmeninis laikmatis
* Viduje integruotas vidaus temp. matuoklis
* Rankinė plovimo programa
* Kalbos nustatymas ekrane
* Dvigubo stiklo durelės su vandens surinkimo nuimamu loveliu

Garantija | 847x771x1042 mm (±5%);ne mažiau 18,6 kW/400V;automatinė programa; ne mažiau 5 greičiai, reversas, sustabdymas gaminimo metu;būtina;max 300 \*C;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;1. virimas garuose;
2. konvekcinis (sausas) kepimas;
3. kombinuotas (sausas su garais);

būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;≥ 24 mėn; |
| **12. Stovas konvekcinei krosniai (1 vnt.)** |
| Nerūdijančio plieno konstrukcija tinkama konvencinės krosnies pastatymui.Kreipiančiosios GNkonteinieriams(GN-gastronominis indas)Garantija | būtina;ne mažiau 12 porų;≥ 24 mėn; |
| **13. Vandens nukalkinimo filtras konvekcinei krosniai (1 vnt.)** |
| Talpa Vandens spaudimasDruskos talpaGarantija | ne mažiau 12 ltr;nuo 1 iki 8 bar (±5%);1,5 kg (±5%);≥ 24 mėn; |
| **14. Granitinės emaliuotos skardos (5 vnt.)** |
| MatmenysGarantija | GN1/1-60, 325x530x60mm (±5%); (GN- gastronominis indas);≥ 24 mėn; |
| **15.1. Marmitas (1 vnt.)** |
| MatmenysTalpaKorpusas VonelėGalingumas / įtampaSu fiksuojamais ratukais Nustatoma temperaturaGarantija | 1200x650x900 mm (±5%); ne mažiau 3xGN1/1-200; (GN- gastronominis indas);nerūdijančio plieno;užapvalintais kampais, besiūlė konstrukcija,termiškai izoliuota;ne mažiau 1,65 kW, 230 V;būtina;nuo 40 iki 90\*C (±5%); ≥ 24 mėn; |
| **15.2. Marmitas (1 vnt.)** |
| MatmenysTalpaKorpusas VonelėGalingumas / įtampa Su fiksuojamais ratukais Nustatoma temperaturaGarantija | 800x650x900mm (±5%);ne mažiau 2xGN1/1-200; (GN- gastronominis indas);nerūdijančio plieno;užapvalintais kampais, besiūlė konstrukcija, termiškai izoliuota;ne mažiau 1,1 kW, 230 V;būtina;nuo 40 iki 90\*C (±5%); ≥ 24 mėn; |
| **16. GN konteineriai (14 vnt.), (GN- gastronominis indas)** |
| Matmenys / talpaKorpusasGarantija | GN1/1-200, 325x530x200 mm (25 ltr.); – 1 vnt;GN1/2-200, 325x265x200 mm (11 ltr.); – 4 vnt;GN1/3-150, 325x176x150mm (5,5 ltr.); – 5 vnt;GN1/6-150, 176x162x150mm (2,25 ltr.); – 4 vnt;nerūdijančio plieno;≥ 24 mėn;  |
| **17. GN konteinerių dangčiai (14 vnt.), (GN- gastronominis indas)** |
| Nerūdijančio plieno korpusasDydis tinkamas GN konteineriamsGarantija | Būtina;GN1/1, 325x530 mm – 1 vnt;GN1/2, 325x265 mm– 4 vnt;GN1/3, 325x176mm – 5 vnt;GN1/6, 176x162mm – 4 vnt;≥ 24 mėn |
| **18. Priesieniai ventiliacijos gaubtai (2 vnt.)** |
| MatmenysKorpusasSu apšvietimuSu filtraisGarantija | 1600x1000x450mm (±5%) ;nerūdijančio plieno;liuminescensinės lempos;būtina;≥ 24 mėn. |
| **19. Šaldytuvas (1 vnt.)** |
| Matmenys:Talpa vidinė (neto)Galingumas / įtampa Temperatūros režimas Korpusas ir vidus Skaitmeninis ekranasTermostatas Automatinis atitirpinimasDurys kairinės pusės Nerūdijančio plieno lentynosSavaime užsidarančios durysApšvietimasRakinamos durysReguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno kojelėsGarantija  | 740x870x2050 mm (±5%);ne mažiau 550 ltr.;ne mažiau 0,38 kW/230 V;nuo 0 iki +10\*C (±5%);nerūdijančio plieno;būtina;būtina;būtina;būtina;ne mažiau 4 vnt., dydis GN2/1; (GN- gastronominis indas);būtina;būtina;būtina;būtina;≥ 24 mėn. |
| **20. Mėsmalė (1 vnt.)** |
| Galingumas Našumas Variklis Korpusas-aliuminio, vidus - ketaus, malimo dalis-nerūdijančio plieno;Apsauga nuo perkaitimoAngos diametras Garantija | ne mažiau 0,75 kW,230V, 1F;ne mažiau 200 kg/val;ne mažiau 900 aps/min;būtina;būtina;70 mm (±5%);≥ 24 mėn. |
| **21. Blenderis (1 vnt.)** |
| GalingumasGreitisTalpa indoIndas skaidrus su rankenomisImpulsinis režimasIndas ir dangtelisApsauga nuo perkaitimoSandarus dangtis su angaAtidarymo apsaugaGarantija | ne mažiau 1 kW, 230V, 1F;ne mažiau 700-15000 aps/min., bepakopis reguliavimas;ne mažiau 4 ltr;būtina;būtina;iš karščiui ir smūgiams atsparios plastmasėsbūtina;būtina;būtina;≥ 24 mėn. |
| **22. Planetarinis mikseris (1 vnt.)** |
| GalingumasSu planetariniu mechanizmo judesiuGreitisKomplektacijaNer. Plieno apsauga Nuimamos apsauginės grotelėsKonstrukcijaAvarinio sustabdymo mygtukasLaikmatisGarantija | ne mažiau 0,25 kW,230 V, 1F;būtina;ne mažiau 3 padėtys;ne mažiau 9 ltr. indas n./plieno, kablys, mentelė, šluotelė;būtina;būtina;iš emaliuoto plieno;būtina;ne mažiau 15 min;≥ 24 mėn. |
| **23. Termo puodeliai (30 vnt.)** |
| Matmenys TalpaMaistinės plastmasės su izoliacijaKomplektacijaGarantija | diametras 80 mm, aukštis 80mm (±5%); 250 ml (±5%);būtina;su maistinės plastmasės dangteliu;≥ 24 mėn. |
| **24. Termosai (10 vnt.)** |
| KorpusasTalpaRankena ir snapelisGarantija | nerūdijančio plieno išorė ir kapsulė;1 ltr. (±5%);būtina;≥ 24 mėn. |
| **25. Kavos aparatas (1 vnt.)** |
| Įtampa /Galia SlėgisVandens talpaKavos pupelių talpa * Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis ir kapučinatorius
* Plieninė pieno talpa
* Valdymas
* Tekstinis ekranėlis
* Lietuviškas meniu
* Integruotos prasiplovimo/ valymo/nukalkinimo programos
* Integruota kapučinatoriaus valymo/skalavimo programa
* Informuojantys vandens/pupelių/

tirščių kontrolės indikatoriai* Kavos gaminimas iš kavos pupelių/maltos kavos
* Kavos stiprumo išankstinis programavimas/ reguliavimas ruošimo metu: 5-16 g
* Kavos puodelių apskaita
* Vandens kiekio išankstinis programavimas/reguliavimas ruošimo metu
* Karštas vanduo arbatai
* Vandens temp. programavimas
* Vandens filtras

Garantija | ne mažiau 230V/1450W;15 Bar;ne mažiau 1.9 ltr.;ne mažiau 300 g;nuo 65 iki 111 mm (±5%);būtina;rankinis mygtukais;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;būtina;≥ 24 mėn. |

1. Visiems įrengimams privalomi CE sertifikatai.
2. Įrengimams suteikiama garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių ir garantinis aptarnavimas.
3. Įranga pristatoma, sumontuojama, paruošiama darbui ir apmokomi darbuotojai tiekėjo sąskaita.