Konkurso sąlygų

1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prekės parametrai** | **Parametro reikšmė** |
| 1. **Stalas prie indaplovės su plautuve (1vnt.):** | |
| Matmenys  Korpusas  Plautuvė  Kabinimas iš dešinės pusės  Garantija | 1100x700x880 mm (±5%);  nerūdijančio plieno, su kreipiančiosiomis kasetėms;  500x400x250 mm (±5%), dešinėje;  būtina;  ≥ 24 mėn; |
| **2. Dušas (1 vnt.):** | |
| Matmenys  Vandens tekėjimo greitis  Tvirtinimas  Komplektacija  Garantija | aukštis 1500mm (±5%);  ne mažiau 16 ltr./min.;  ant stalo;  maišytuvas, lanksti žarna, dvi rankenėlės;  ≥ 24 mėn; |
| **3. Indaplovė (1 vnt.):** | |
| Matmenys  Galingumas  Vandens sąnaudos  Vandens spaudimas  Pakeliamas gaubtas  Plovimo ciklai  Plovimo talpa  Boilerio talpa  Tinkamos kasetės dydis  Maksimalus pakrovimo aukštis  Korpusas  Garantija | 650x730x1410 mm aukštis uždarytos (±5%)/1880 mm aukštis atidarytos (±5%);  ne mažiau 13 kW;  ne daugiau 4 ltr./ciklui.  nuo 4 iki 8 bar (±5%) .  būtina;  ne mažiau 2 plovimo ciklai;  ne mažiau 32 ltr;  ne mažiau 10 ltr;  500x500 mm (±5%);  ne mažiau 400 mm;  nerūdijančio plieno;  ≥ 24 mėn; |
| **4. Indaplovės vandens nukalkinimo filtras (1 vnt.):** | |
| Talpa  Vandens spaudimas  Druskos kiekis regeneracijai  Garantija | ne mažiau 12 ltr;  nuo 1 iki 8 bar (±5%);  1,5 kg (±5%);  ≥ 24 mėn; |
| **5. Indaplovės kasetės puodeliams ir stiklinėms (3 vnt.):** | |
| Matmenys  Pagaminta  Retas tinklelis  Įstrižai išdėstytos rankenos  Dviguba sienelių konstrukcija  Garantija | 500x500 mm (±5%);  iš plastiko;  būtina;  būtina;  būtina;  ≥ 24 mėn; |
| **6. Indaplovės kasetės lėkštėms (3 vnt.):** | |
| Matmenys  Pagaminta  Retas tinklelis  Įstrižai išdėstytos rankenos  Dviguba sienelių konstrukcija  Garantija | 500x500x106 mm (±5%);  iš plastiko;  būtina;  būtina;  būtina;  ≥ 24 mėn; |
| **7. Priesienis ventiliacijos gaubtas (1 vnt.):** | |
| Korpusas  Matmenys  Garantija | nerūdijančio plieno;  1000x1000x450mm (±5%);  ≥ 24 mėn; |
| **8. Stalas prie indaplovės (1 vnt.):** | |
| Matmenys  Korpusas  Kabinimas iš kairės pusės  Garantija | 700x600x880mm (±5%);  nerūdijančio plieno, su kreipiančiosiomis kasetėms;  būtina;  ≥ 24 mėn; |
| **9. Stelažas (1 vnt.):** | |
| Matmenys  Lentynos  Max lentynos apkrova  Karkasas  Garantija | 2000x500x1800mm (±5%);  ne mažiau 5 lentynos;  ne mažiau 100 kg;  nerūdijančio plieno;  ≥ 24 mėn; |
| **10. Elektrinė viryklė (1 vnt.)** | |
| Matmenys  Galingumas  Su atviru stovu su lentyna  Su 6 ketaus lankainiais  Lankainiai  Su stalčiumi nešvarumams rinktis  Lankainio jungiklis  Garantija | 1200x800x900 mm (±5%);  ne mažiau 18,00 kW;  būtina;  ne mažiau kaip po 3 kW;  ne mažiau 300x300 mm, pakeliami ant šarnyro;  būtina;  ne mažiau 7 padėčių;  ≥ 24 mėn; |
| **11. Konvekcinė krosnis (1 vnt.)** | |
| Matmenys  Galingumas / įtampa  Garų generatoriaus valdymas  Ventiliatorius   * Skirta gaminti kulinarijos ir konditerijos gaminius * Įkaitinimo temperatura * 300\*C išlaikymas gaminimo metu * Programavimo galimybė * Integruotas dušas kameros viduje * U formos skardų laikikliai, kurių dėka skarda neiškrenta, ją ištraukus 2/3 jos ilgio * Su šviežio garo generatoriumi- boileriu * Krosnies funkcija su 3 gaminimo režimais * Drėgmės matavimas * Skaitmeninis laikmatis * Viduje integruotas vidaus temp. matuoklis * Rankinė plovimo programa * Kalbos nustatymas ekrane * Dvigubo stiklo durelės su vandens surinkimo nuimamu loveliu   Garantija | 847x771x1042 mm (±5%);  ne mažiau 18,6 kW/400V;  automatinė programa;  ne mažiau 5 greičiai, reversas, sustabdymas gaminimo metu;  būtina;  max 300 \*C;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;   1. virimas garuose; 2. konvekcinis (sausas) kepimas; 3. kombinuotas (sausas su garais);   būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  ≥ 24 mėn; |
| **12. Stovas konvekcinei krosniai (1 vnt.)** | |
| Nerūdijančio plieno konstrukcija tinkama konvencinės krosnies pastatymui.  Kreipiančiosios GNkonteinieriams  (GN-gastronominis indas)  Garantija | būtina;  ne mažiau 12 porų;  ≥ 24 mėn; |
| **13. Vandens nukalkinimo filtras konvekcinei krosniai (1 vnt.)** | |
| Talpa  Vandens spaudimas  Druskos talpa  Garantija | ne mažiau 12 ltr;  nuo 1 iki 8 bar (±5%);  1,5 kg (±5%);  ≥ 24 mėn; |
| **14. Granitinės emaliuotos skardos (5 vnt.)** | |
| Matmenys  Garantija | GN1/1-60, 325x530x60mm (±5%); (GN- gastronominis indas);  ≥ 24 mėn; |
| **15.1. Marmitas (1 vnt.)** | |
| Matmenys  Talpa  Korpusas  Vonelė  Galingumas / įtampa  Su fiksuojamais ratukais  Nustatoma temperatura  Garantija | 1200x650x900 mm (±5%);  ne mažiau 3xGN1/1-200; (GN- gastronominis indas);  nerūdijančio plieno;  užapvalintais kampais, besiūlė konstrukcija,termiškai izoliuota;  ne mažiau 1,65 kW, 230 V;  būtina;  nuo 40 iki 90\*C (±5%);  ≥ 24 mėn; |
| **15.2. Marmitas (1 vnt.)** | |
| Matmenys  Talpa  Korpusas  Vonelė  Galingumas / įtampa  Su fiksuojamais ratukais  Nustatoma temperatura  Garantija | 800x650x900mm (±5%);  ne mažiau 2xGN1/1-200; (GN- gastronominis indas);  nerūdijančio plieno;  užapvalintais kampais, besiūlė konstrukcija, termiškai izoliuota;  ne mažiau 1,1 kW, 230 V;  būtina;  nuo 40 iki 90\*C (±5%);  ≥ 24 mėn; |
| **16. GN konteineriai (14 vnt.), (GN- gastronominis indas)** | |
| Matmenys / talpa  Korpusas  Garantija | GN1/1-200, 325x530x200 mm (25 ltr.); – 1 vnt;  GN1/2-200, 325x265x200 mm (11 ltr.); – 4 vnt;  GN1/3-150, 325x176x150mm (5,5 ltr.); – 5 vnt;  GN1/6-150, 176x162x150mm (2,25 ltr.); – 4 vnt;  nerūdijančio plieno;  ≥ 24 mėn; |
| **17. GN konteinerių dangčiai (14 vnt.), (GN- gastronominis indas)** | |
| Nerūdijančio plieno korpusas  Dydis tinkamas GN konteineriams  Garantija | Būtina;  GN1/1, 325x530 mm – 1 vnt;  GN1/2, 325x265 mm– 4 vnt;  GN1/3, 325x176mm – 5 vnt;  GN1/6, 176x162mm – 4 vnt;  ≥ 24 mėn |
| **18. Priesieniai ventiliacijos gaubtai (2 vnt.)** | |
| Matmenys  Korpusas  Su apšvietimu  Su filtrais  Garantija | 1600x1000x450mm (±5%) ;  nerūdijančio plieno;  liuminescensinės lempos;  būtina;  ≥ 24 mėn. |
| **19. Šaldytuvas (1 vnt.)** | |
| Matmenys:  Talpa vidinė (neto)  Galingumas / įtampa  Temperatūros režimas  Korpusas ir vidus  Skaitmeninis ekranas  Termostatas  Automatinis atitirpinimas  Durys kairinės pusės  Nerūdijančio plieno lentynos  Savaime užsidarančios durys  Apšvietimas  Rakinamos durys  Reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno kojelės  Garantija | 740x870x2050 mm (±5%);  ne mažiau 550 ltr.;  ne mažiau 0,38 kW/230 V;  nuo 0 iki +10\*C (±5%);  nerūdijančio plieno;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  ne mažiau 4 vnt., dydis GN2/1; (GN- gastronominis indas);  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  ≥ 24 mėn. |
| **20. Mėsmalė (1 vnt.)** | |
| Galingumas  Našumas  Variklis  Korpusas-aliuminio, vidus - ketaus, malimo dalis-nerūdijančio plieno;  Apsauga nuo perkaitimo  Angos diametras  Garantija | ne mažiau 0,75 kW,230V, 1F;  ne mažiau 200 kg/val;  ne mažiau 900 aps/min;  būtina;  būtina;  70 mm (±5%);  ≥ 24 mėn. |
| **21. Blenderis (1 vnt.)** | |
| Galingumas  Greitis  Talpa indo  Indas skaidrus su rankenomis  Impulsinis režimas  Indas ir dangtelis  Apsauga nuo perkaitimo  Sandarus dangtis su anga  Atidarymo apsauga  Garantija | ne mažiau 1 kW, 230V, 1F;  ne mažiau 700-15000 aps/min., bepakopis reguliavimas;  ne mažiau 4 ltr;  būtina;  būtina;  iš karščiui ir smūgiams atsparios plastmasės  būtina;  būtina;  būtina;  ≥ 24 mėn. |
| **22. Planetarinis mikseris (1 vnt.)** | |
| Galingumas  Su planetariniu mechanizmo judesiu  Greitis  Komplektacija  Ner. Plieno apsauga  Nuimamos apsauginės grotelės  Konstrukcija  Avarinio sustabdymo mygtukas  Laikmatis  Garantija | ne mažiau 0,25 kW,230 V, 1F;  būtina;  ne mažiau 3 padėtys;  ne mažiau 9 ltr. indas n./plieno, kablys, mentelė, šluotelė;  būtina;  būtina;  iš emaliuoto plieno;  būtina;  ne mažiau 15 min;  ≥ 24 mėn. |
| **23. Termo puodeliai (30 vnt.)** | |
| Matmenys  Talpa  Maistinės plastmasės su izoliacija  Komplektacija  Garantija | diametras 80 mm, aukštis 80mm (±5%);  250 ml (±5%);  būtina;  su maistinės plastmasės dangteliu;  ≥ 24 mėn. |
| **24. Termosai (10 vnt.)** | |
| Korpusas  Talpa  Rankena ir snapelis  Garantija | nerūdijančio plieno išorė ir kapsulė;  1 ltr. (±5%);  būtina;  ≥ 24 mėn. |
| **25. Kavos aparatas (1 vnt.)** | |
| Įtampa /Galia  Slėgis  Vandens talpa  Kavos pupelių talpa   * Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis ir kapučinatorius * Plieninė pieno talpa * Valdymas * Tekstinis ekranėlis * Lietuviškas meniu * Integruotos prasiplovimo/ valymo/nukalkinimo programos * Integruota kapučinatoriaus valymo/skalavimo programa * Informuojantys vandens/pupelių/   tirščių kontrolės indikatoriai   * Kavos gaminimas iš kavos pupelių/maltos kavos * Kavos stiprumo išankstinis programavimas/ reguliavimas ruošimo metu: 5-16 g * Kavos puodelių apskaita * Vandens kiekio išankstinis programavimas/reguliavimas ruošimo metu * Karštas vanduo arbatai * Vandens temp. programavimas * Vandens filtras   Garantija | ne mažiau 230V/1450W;  15 Bar;  ne mažiau 1.9 ltr.;  ne mažiau 300 g;  nuo 65 iki 111 mm (±5%);  būtina;  rankinis mygtukais;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  būtina;  ≥ 24 mėn. |

1. Visiems įrengimams privalomi CE sertifikatai.
2. Įrengimams suteikiama garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių ir garantinis aptarnavimas.
3. Įranga pristatoma, sumontuojama, paruošiama darbui ir apmokomi darbuotojai tiekėjo sąskaita.